ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2017 года N 257

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Санкт-Петербурга

(с изменениями на 11 апреля 2017 года)

1.2.3. Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов нормирования в области образования  
  
Обеспеченность населения Санкт-Петербурга образовательными организациями рассчитывается исходя из расчетного показателя на 1000 человек по следующим объектам нормирования:

1.2.3.1. Дошкольные образовательные организации - 61 место. Радиус обслуживания составляет 300 м.  
  
При размещении указанных объектов нормирования в зоне индивидуального жилищного строительства радиус обслуживания составляет 500 метров.

1.2.3.2. Общеобразовательные организации - 120 мест.  
  
Радиус обслуживания составляет 500 м.  
  
При размещении в зоне индивидуального жилищного строительства:  
  
общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, устанавливается пешеходно-транспортная доступность таких объектов до 15 минут;  
  
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, устанавливается пешеходно-транспортная доступность таких объектов до 30 минут.